재문의 드립니다.

아래내용은 질의한 내용에 대한 귀사의 답변을 편의상 다시 기록했습니다.

마지막 부분에 재 질문이 있습니다.

...........................

안녕하세요~ 고객님, ipTIME 기술팀 입니다.

문의하신 내용에 답변 드리겠습니다.

문의하신 내용에 순서대로 답변을 드리겠습니다.

1. 이 부분은 환경에 따라 차이가 있기 때문에 정확한 거리로 답변을 드리긴 어렵습니다.

대략 무선 음영지역과 잘되는 지역의 중간정도에 설치하시는 것이 가장 적절합니다.

2. 확장된 신호가 원 공유기보다 먼 거리에 있을 경우에 해당하는 것 같습니다.

확장기는 기본적으로 원 공유기의 설정을 그대로 복사하기 때문에 동일한 네트워크 이름에

연결된 것 처럼 보이며, 공유기와 확장기 중 어느쪽에 연결할 것인지를 선택하는 것은

'WIFI 로밍' 이라는 접속기기(스마트폰)의 기능입니다.

보통 최초 연결시에 판단하며, 제조사별로 AP검색 빈도와 시기가 차이가 있습니다.

3. AP신호가 두개 있을 경우, 접속기기 입장에서는 끊어지지 않는 것이 가장 좋을 것입니다.

따라서 가능하면 일부러 끊지 않으며, 만약 고객님이 확장기와 가까운 지점에서 스마트폰 WIFI를

연결하는 경우 확장기로 연결, 공유기와 가까운 거리에서 WIFI를 켜는 경우 공유기로 연결될 것입니다.

4. 공유기 - (a) - 확장기 - (b) - 스마트폰

위 구조에서 b 구조의 신호가 세더라도 a 지점의 거리나 속도가 저하되어 있으면 스마트폰에서

측정하는 인터넷 속도는 a 이하로 나오게 될 것입니다.

a 지점의 속도를 높이는 부분은 공유기와 확장기의 위치를 옮겨 설치하거나, 공유기의

무선 채널변경등이 도움이 됩니다.

ipTIME 공유기 무선 설정 수동 변경 방법  <<< 클릭하세요~!

>>>>>재질문--------------------------------------------------------------

1. 결국 4번 답변을 볼 때 설치시 공유기와 확장기의 위치가 가깝거나 환경이 좋아 신호가 잘 나오도록 만드는 것이 우선이고 어쩔 수 없이 공유기와 확장기의 거리를 그 이상으로 넓혀야 하는 것이라면 속도의 저하를 감수하고 사용해야 한다는 말씀이네요.

그렇다면 1번 질문에 대한 답은 속도저하를 감수하라는 뜻으로 이해해야 하는지요?

2. 2번의 답은 ssid 명칭이 다를 뿐 공유기와 확장기는 다른 공유기로서 신호를 보내고 있는 것이며 공유기나 확장기의 신호가 잡히지 않아 끊어진 후에야 확장기나 공유기의 신호를 새로 잡을 수 있기 때문에 공유기에서 강 신호를 잡고 있었더라도 확장기 가까이 간다고 해서 강신호가 그대로 유지 되는 것이 아니고 확장기 근처에서 공유기의 신호를 잡고 있기 때문에 약 신호가 될 수밖에 없다.

따라서 이 문제는 핸드폰 회사에서 신호를 끊고 다시잡는 시스템의 문제이다.

이렇게 이해하면 되는지요?

3. 그렇다면 확장기 위치에 다른 공유기를 ssid 명칭을 동일하게 설치하는 것과 다른 게 뭔가요?