iptime 공유기 N60004R을 사용하고 있습니다.

NAS2 dual 을 2대 사용하고 있어서,

공유기의 고급설정/NAT/라우터 관리/포트포워드 설정에서 관리에서 적절히 외부/내부 포트를 바꾸어서 2개의 NAS를 접속하고자 합니다.

첨부한 그림과 같이 외부포트와 내부 포트(ftp:21, http:80) 이 설정되어 있는데요. 외부 포트의 의미를 잘 모르겠습니다.