아이피타임 공유기 AX8004M 사용자입니다. 사용 중 의문점이 생겨 질문드립니다.

공유기의 DHCP에 PC 2대와 NAS 2대를 각각 아래와 같이 등록하여 사용 중입니다. 예를 들면 “정명채PC(maghreb01)”은 공유기의 DHCP에 내부 아이피 wnth 192.168.0.2로 등록하여 사용하고 있습니다. 그런데 아래 칸의 검색된 주소 정보에서 보는 것처럼 실제로는 192.168.0.5와 192.168.0.6이라는 2개의 다른 내부 아이피 주소를 할당하고 있는 것 같습니다.

저는 공유기의 포트포워딩에서 DHCP에 등록한 192.168.0.2를 사용하고 있는데, 검색된 주소 정보를 보면 192.168.0.5와 192.168.0.6로 자동 할당되는 것 같은데...?

원래 이런 건가요? 그렇다면 DHCP에 내부 주소를 등록하는 의미가 정확히 뭔지 궁금해집니다. 왜 이런 건지 좀 알려주시면 고맙겠습니다.