SKB Giga 인터넷 라이트 + A604G-MU 공유기를 사용합니다.

- 5 GHz : 기본 250 ~ 300 Mbps 는 확인됨 ( 장비에 따라 조금 가변적임 )
        => 메뉴에서 MIMO 설정 메뉴가 있음

- 2.4 GHz : 기본 60~ 70 Mbps 속도가 확인됨
       => 메뉴에서 MIMO 설정 OFF 되어 설정할 수가 없음
        : 11 b/g/n 모드
        : 11 g/n 모드
        : 11 n 모드
         모두 동일함

       => 40MHz 밴드로 사용 ( 기본설정 )
       => 채널 6 또는 11번으로 설정하여 사용

제품 광고및 사양에는 2.4GHz Max 300 Mbps 라고 되어 있습니다.
그럼 5GHz 의 감쇄를 고려해도 최소 150은 나와야 할 것 같습니다.
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